דוח מסכם:

גל כהן - 313379091

כפיר כהן - 315602938

הוספנו state7 בו אנו מוציאים לבאזר אות PWM בתדר 2 קילו הרץ דיוטי סייקל %50.

בעת לחיצה על כפתור PB0 נגדיל את התדר פי 2 או נחלק.

מימשנו באמצעות פסיקה בטיימר A0 במצב compare ע"י שעון submasterclock

מוד upmode.

אתחול:

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

שינינו את ערכו של רגיסטר CCR0 לצורך קביעת התדר.